Genuine 5 x TPMS Tire Pressure Sensor 42607-33021 PMV-107J For Toyota Lexus Scion .

Этот датчик не требует программирования, но ему необходимо обучение OBD.

1. Правильно установить датчик давления в шинах.

2. Накачайте все шины до номинального значения в соответствии со знаком шины (обычно расположен на раме двери).

3. Активируйте каждый датчик по очереди, используя инструменты TPMS, начиная с левого переднего колеса, затем переднего правого, заднего правого, заднего левого и полноразмерного запасного колеса (если есть).

4. Поверните ключ зажигания в положение ON.

5. Подключите инструменты TPMS к интерфейсу OBD, используйте функцию обучения OBD для записи ID датчика (считайте ID датчика после использования инструментов TPMS для активации датчика, используйте функцию обучения OBD для записи только что прочитанного ID, вместо использования ID на оболочке).

6. Сначала выключите, а затем включите зажигание

7. Провести дорожное испытание в течение не менее 15 минут на скорости более 30 миль в час, чтобы убедиться, что система давления в шинах работает нормально (лампа давления в шинах не горит).